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一、核心设备技术参数要求
（一）燃油加热型热熔釜：采用导热油间接加热结构，配置柴油喷射式燃烧机、液压驱动搅拌系统及全自动温控系统，具备双层保温结构。不接受直接加热、燃气加热及普通电动搅拌机型。
（二）自行式热熔震荡道路划线机：采用燃油动力自行走设计；配置可编程数显控制系统，可精准调节震荡标线凸起参数；料桶采用双层保温结构。不接受纯手推式结构。
（三）手推式热熔道路划线机：涂料罐有效容积≥50L，玻璃珠箱容积≥10L；标线厚度支持1.5mm－3.0mm无级可调，支持100－450mm多宽度料斗选配。
（四）标线清除设备：采用平旋式铣刨除线结构，不接受简易打磨式除线结构。
（五）配套辅助设备：下涂剂喷涂设备、路面清扫设备、预标线设备均为独立分体机型；预标线设备支持1－4条预标线同步施划。不接受集成式一体机。
二、综合服务要求
1.设备品牌需具备10年以上道路标线设备研发生产经验，拥有完整的标线机械、标线涂料产业链配套能力，优先选用行业内品类齐全、市场占有率高的成熟品牌。
2.报价需明确设备标准配置清单，随机备品备件齐全；售后提供终身维护服务，质保期内非人为损坏免费维修更换。
3.设备供货周期不得超过10个工作日，可配合道路养护施工进度按需到场。
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